ELENCO MATERIALI ED ATTREZZATURE ASPIRALIQUIDI

DELFIN MTL 802 WXP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE MATERIALE | Q.TA’ | PRESO | RESO |
| **Aspiraliquidi** | 1 |  |  |
| **Tubo per scarico 2” (50 mm)** | 1 |  |  |
| **Tubi di aspirazione con spazzola e raccordi** | 1 |  |  |
| **Generatore di corrente (implementare materiale scheda generatore)** | 1 |  |  |
| **Piede di porco** | 1 |  |  |
| **Badile** | 1 |  |  |
| **Sacchi di sabbia** | 2 |  |  |
| **Cassetta di attrezzi** | 1 |  |  |
| **Coni in gomma per delimitazione perimetro** | 4 |  |  |
| **Nastro bianco – rosso** | 1 |  |  |
| **Estintore (da prelevare dal mezzo)** | 1 |  |  |
| **Guanti in gomma paia** | 5 |  |  |
| **Cavo elettrico con presa stagna** | 1 |  |  |
| **MATERIALE DA PRELEVARE ALLA PARTENZA** | | | |
| **Radio** | 5 |  |  |
| **Una pila** | 1 |  |  |
| **Cintura di sicurezza con corda** | 1 |  |  |
| **Borsa medica** | 1 |  |  |

**CARATTERISTICHE:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Potenza** | **2,3 kW** |  |
| **Tensione** | **230 v 50 Hz (monofase)** |
| **Capacita** | **80 Lt** |
| **Capacità di scarico** | **100 Lt/min** |
| **Altezza pompa (max.)** | **8 mt** |
| **Attacco del tubo** | **2” (50 mm)** |
| **Runorosità** | **76 dB** |
| **Peso** | **50 Kg** |
| **COPIA DEL LIBRETTO USO E MANUTENZIONE DEVE ESSERE DOTAZIONE DELL’ATTREZZATURA E PORTATO AL SEGUITO** | |

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI**

Durante l’utilizzo dell’attrezzatura i volontari **devono** indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”:

Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione)

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) o stivali (Conformi UNI EN 344, 345)

Elmetto (conforme UNI EN 397)

