ELENCO MATERIALI ED ATTREZZATURE IDROPULITRICE A MOTORE

ANNOVI REVERBERI A.R. 1440

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE MATERIALE | Q.TA’ | PRESO | RESO |
| **Idropulitrice** | 1 |  |  |
| **Tubo in gomma carico acqua** | 1 |  |  |
| **Lancia porta ugelli con ugelli** | 1 |  |  |
| **Pistola** | 1 |  |  |
| **Tubo alta pressione 8 mt** | 1 |  |  |
| **Tanica benzina** | 1 |  |  |
| **Imbuto per travaso benzina** | 1 |  |  |
| **Piede di porco** | 1 |  |  |
| **Badile** | 1 |  |  |
| **Cassetta di attrezzi** | 1 |  |  |
| **Coni in gomma per delimitazione perimetro** | 4 |  |  |
| **Nastro bianco – rosso** | 1 |  |  |
| **Estintore (da prelevare dal mezzo)** | 1 |  |  |
| **Guanti di gomma paia** | 5 |  |  |
| **MATERIALE DA PRELEVARE ALLA PARTENZA** | | | |
| **Radio** | 5 |  |  |
| **Una pila** | 1 |  |  |
| **Cintura di sicurezza con corda** | 1 |  |  |
| **Borsa medica** | 1 |  |  |

**CARATTERISTICHE:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pressione** | **200 bar** |  |
| **Portata** | **660 Lt/h – 11 Lt/min** |
| **Potenza motore (hondaGP160H)** | **5,5 hp** |
| **Peso** | **31,4 Kg** |
| **Potenza sonora (Rumorosità)** | **103 dB** |
| **Calore acqua in entrata** | **Max 40°** |
| **COPIA DEL LIBRETTO USO E MANUTENZIONE DEVE ESSERE DOTAZIONE DELL’ATTREZZATURA E PORTATO AL SEGUITO** | |

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI**

Durante l’utilizzo dell’attrezzatura i volontari **devono** indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”:

Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione)

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) o stivali (Conformi UNI EN 344, 345)

Elmetto (conforme UNI EN 397)

