ELENCO MATERIALI ED ATTREZZATURE MOTOPOMPA VICTOR S 81 A30Q+G

 su rimorchio

VERIFICARE CHE SUL RIMORCHIO SIANO PRESENTI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE MATERIALE | Q.TA’ | PRESO | RESO |
| **Motopompa VICTOR** | 1 |  |  |
| **Tubi rigidi per pescaggio acqua da 3” (80 mm)** | 1 |  |  |
| **Manichette per scarico acqua 2 da 3” (80 mm)** | 2 |  |  |
| **Filtro per pescaggio acqua da 3” (80 mm)** | 1 |  |  |
| **Filtro da scantinato da 3” (80 mm)** | 1 |  |  |
| **Corda ancoraggio tubi pescaggio** | 2 |  |  |
| **Tanica benzina**  | 1 |  |  |
| **Imbuto per travaso benzina** | 1 |  |  |
| **Piede di porco** | 1 |  |  |
| **Badile**  | 1 |  |  |
| **Sacchi di sabbia**  | 4 |  |  |
| **Cassetta di attrezzi**  | 1 |  |  |
| **Coni in gomma per delimitazione perimetro**  | 4 |  |  |
| **Nastro bianco – rosso** | 1 |  |  |
| **Estintore (da prelevare dal mezzo)** | 1 |  |  |
| **Guanti di gomma paia** | 5 |  |  |
| **Secchio per riempimento pompa** | 1 |  |  |
| **Imbuto per riempimento acqua** | 1 |  |  |
| **MATERIALE DA PRELEVARE ALLA PARTENZA** |
| **Radio**  | 5 |  |  |
| **Una pila** | 1 |  |  |
| **Cintura di sicurezza con corda** | 1 |  |  |
| **Borsa medica** | 1 |  |  |

**CARATTERISTICHE:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Capacita di aspirazione**  | **95 mc/h di capacità - 1583 litri/ min.** |  |
| **Peso** | **55 Kg** |
| **Altezza pompa (max.)** | **~ 5 metri** |
| **Prelevanza** | **35 m.w.c.** |
| **Attacco del tubo**  | **3” (80 mm)** |
| **COPIA DEL LIBRETTO USO E MANUTENZIONE DEVE ESSERE DOTAZIONE DELL’ATTREZZATURA E PORTATO AL SEGUITO** |

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI**

Durante l’utilizzo dell’attrezzatura i volontari **devono** indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”:

Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione)

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) o stivali (Conformi UNI EN 344, 345)

Elmetto (conforme UNI EN 397)

