ELENCO MATERIALI ED ATTREZZATURE MOTOPOMPA KAMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE MATERIALE | Q.TA’ | PRESO | RESO |
| **Motopompa KAMA NERA** | 1 |  |  |
| **Tubi rigidi per pescaggio acqua da 100 mm (fascetta nera)** | tutti |  |  |
| **Manichette per scarico acqua 2 da 100 mm (fascetta nera)**  | tutti |  |  |
| **Filtri per pescaggio acqua da 100 mm (fascetta nera)** | 1 |  |  |
| **Corda ancoraggio per motopompa e tubi pescaggio** | 1 |  |  |
| **Raccordo a gomito in metallo** | 1 |  |  |
| **Tanica benzina**  | 1 |  |  |
| **Imbuto per travaso** | 1 |  |  |
| **Piede di porco** | 1 |  |  |
| **Badile**  | 1 |  |  |
| **Sacchi di sabbia**  | 4 |  |  |
| **Cassetta di attrezzi**  | 1 |  |  |
| **Coni in gomma per delimitazione perimetro**  | 4 |  |  |
| **Nastro bianco – rosso** | 1 |  |  |
| **Estintore (da prelevare dal mezzo)** | 1 |  |  |
| **Tavole in legno** | 2 |  |  |
| **Picchetti per ancoraggio** | 4 |  |  |
| **Guanti in gomma paia** | 5 |  |  |
| **Secchio per riempimento pompa** | 1 |  |  |
| **MATERIALE DA PRELEVARE ALLA PARTENZA** |
| **Radio**  | 5 |  |  |
| **Una pila** | 1 |  |  |
| **Cintura di sicurezza con corda** | 1 |  |  |
| **Borsa medica** | 1 |  |  |

**CARATTERISTICHE:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Capacita di aspirazione**  | **60 mc/h (1000 litri al minuto)** | **C:\Users\245444CW\Desktop\kama.jpg** |
| **Altezza pompa (max.)** | **~ 6 metri** |
| **Altezza di aspirazione (max.)** | **6 metri** |
| **Attacco del tubo 100mm**  | **100mm** |
| **COPIA DEL LIBRETTO USO E MANUTENZIONE DEVE ESSERE DOTAZIONE DELL’ATTREZZATURA E PORTATO AL SEGUITO** |

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI**

Durante l’utilizzo dell’attrezzatura i volontari **devono** indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”:

Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione)

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) o stivali (Conformi UNI EN 344, 345)

Elmetto (conforme UNI EN 397)

